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ARTEAM ARTUR BŁASZCZYK 
ARTUR CZERWIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA
ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin


RAPORT Z PRZEGLĄDU SPECJALNEGO
ŻURAW SŁUPOWY Z WCIĄGNIKIEM ŁAŃCUCHOWYM

	Pozycja
	Dane

	Eksploatujący
	[image: ]
KK Wind Solutions Polska 
UI. Goleniowska 62
PL-70-847 Szczecin

	Miejsce zainstalowania
	KK Wind Solutions Polska 
UI. Goleniowska 62
PL-70-847 Szczecin

	Rodzaj urządzenia
	Żuraw słupowy z wciągnikiem łańcuchowym

	Producent / oznaczenie
	ELWIKO ul. Koszarowa 20/1, 70-822 Szczecin

	Rok produkcji
	2016

	Nr ewidencyjny UDT
	N8224001836

	Typ żurawia 
	M10-5,5

	Nr urządzenia
	525806/01

	Długość ramienia
	5500 mm

	Średnica płyty podstawy
	1450 mm

	Typ wciągnika
	LVH6F, wykonanie 1-cięgnowe

	Nr urządzenia / oznaczenie
	525806H01

	Udźwig nominalny
	1000 kg

	Napięcie
	400 V

	Data przeglądu
	23.07.2026

	Osoba wykonująca przegląd
	............................................................


DOKUMENT DO FINALIZACJI: przed podpisaniem uzupełnić dane nominalne łańcucha oraz dołączyć protokół pomiarów elektrycznych.


1. Cel i podstawa wykonania przeglądu
Przegląd specjalny wykonano w związku z osiągnięciem projektowanego okresu pracy urządzenia oraz decyzją eksploatującego o przeprowadzeniu pogłębionej oceny stanu technicznego żurawia.
Celem przeglądu było określenie aktualnego stanu technicznego konstrukcji nośnej, mechanizmów, osprzętu, urządzeń zabezpieczających i instalacji elektrycznej oraz ocena możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Podstawę formalną i techniczną opracowania stanowią w szczególności: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), wytyczne UDT dotyczące eksploatacji UTB, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia oraz oględziny, pomiary i próby wykonane w dniu 23.07.2026.
2. Identyfikacja urządzenia
	Parametr
	Wartość / ustalenie

	Rodzaj urządzenia
	Żuraw słupowy z wciągnikiem łańcuchowym

	Producent / oznaczenie
	ELWIKO ul. Koszarowa 20/1, 70-822 Szczecin

	Rok produkcji
	2016

	Nr ewidencyjny UDT
	N8224001836

	Typ żurawia 
	M10-5,5

	Nr urządzenia
	525806/01

	Długość ramienia
	5500 mm

	Średnica płyty podstawy
	1450 mm

	Typ wciągnika
	LVH6F, wykonanie 1-cięgnowe

	Nr urządzenia / oznaczenie
	525806H01

	Udźwig nominalny
	1000 kg

	Napięcie
	400 V

	ED
	40%


3. Historia eksploatacji
	Zakres
	Ustalenie

	Początek eksploatacji
	Przyjęto roboczo: 2016 r. – do potwierdzenia w dokumentacji eksploatacyjnej.

	Intensywność pracy
	Przyjęto roboczo ok. 200 cykli/rok – do potwierdzenia.

	Szacunkowa liczba cykli
	Ok. 2 000 cykli do dnia przeglądu; wartość orientacyjna.

	Awarie
	Brak danych – do uzupełnienia.

	Kolizje / przeciążenia
	Nie występowały według informacji eksploatującego.

	Naprawy konstrukcji
	Nie wykonywano.

	Naprawy spawalnicze
	Nie wykonywano.

	Wymiany elementów
	Nie wykonywano; elementy podstawowe pozostają oryginalne.

	Modernizacje
	Nie wykonywano.





4. Materiał i zakres przeglądu
Ocenę wykonano na podstawie oględzin bezpośrednich udokumentowanych 146 fotografiami, badań wizualnych spoin metodą VT, kontroli połączeń śrubowych i kotew, pomiarów elementów mechanicznych, prób funkcjonalnych bez obciążenia oraz prób ruchowych z obciążeniem 800 kg.
konstrukcja nośna słupa, wysięgnika i głowicy
podstawa słupa, płyta i kotwienie
połączenia spawane i skręcane
mechanizm obrotu wraz z napędem
wózek i tor jazdy wciągnika
wciągnik łańcuchowy, hamulec i napęd
łańcuch nośny, hak i osprzęt
ograniczniki, odboje i elementy krańcowe
instalacja elektryczna, przewody, skrzynki i przewód ochronny PE
oznakowanie i tabliczki znamionowe
stan zabezpieczenia antykorozyjnego
5. Wyniki oględzin i badań
	Element / zespół
	Zakres oceny
	Wynik

	Słup i konstrukcja nośna
	Oględziny powierzchni, geometrii i miejsc połączeń.
	Nie stwierdzono widocznych deformacji, pęknięć ani przemieszczeń konstrukcji.

	Wysięgnik
	Oględziny środnika, półek, żeber i stref pracy wózka.
	Brak deformacji i pęknięć. Typowe ślady eksploatacyjne i miejscowe przetarcia powłoki.

	Głowica i mechanizm obrotu
	Oględziny pierścienia, rolek, napędu i mocowań.
	Ślady normalnej współpracy mechanicznej i miejscowe zabrudzenia. Brak widocznych wykruszeń lub pęknięć.

	Podstawa i kotwienie
	Oględziny płyty, śrub i kotew.
	Elementy kompletne. Miejscowe ubytki powłoki i drobna korozja powierzchniowa.

	Połączenia spawane
	Badanie wizualne VT wszystkich dostępnych spoin.
	Wynik pozytywny. Nie wykryto nieprawidłowości; spoiny oceniono jako poprawne.

	Połączenia skręcane
	Kontrola wszystkich śrub i kotew momentem zgodnym z DTR.
	Wynik pozytywny.

	Wózek / elementy jezdne
	Oględziny kół, rolek, mocowań i zabezpieczeń.
	Ślady eksploatacyjne bez widocznych wykruszeń i pęknięć. Zabezpieczenia kompletne.

	Wciągnik łańcuchowy
	Oględziny napędu, obudów, hamulca i osprzętu.
	Brak widocznych pęknięć, nadpaleń i wycieków. Zespół kompletny.

	Hamulec
	Oględziny hamulca elektromagnetycznego.
	Brak widocznych uszkodzeń mechanicznych i śladów przegrzania.

	Łańcuch nośny
	Oględziny i pomiary geometryczne w kilku miejscach.
	Brak pękniętych i wyraźnie zdeformowanych ogniw. Ocena wymiarowa wymaga danych nominalnych i granicznych z DTR.

	Hak / dolny osprzęt
	Oględziny zblocza i elementów współpracujących z łańcuchem.
	Brak widocznych pęknięć i uszkodzeń obudowy.

	Ograniczniki i krańcówki
	Oględziny mocowań i próby ruchowe.
	Elementy kompletne; podczas prób nie stwierdzono nieprawidłowości.

	Instalacja elektryczna
	Oględziny szafki, przewodów, dławików, aparatury i PE.
	Brak widocznych śladów przegrzania, nadtopień i uszkodzeń izolacji. Pomiary elektryczne objęte osobnym protokołem.

	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Oględziny powłok.
	Ogólnie zachowane; lokalne przetarcia i ubytki, szczególnie w strefie podstawy i współpracy mechanicznej.


6. Pomiary łańcucha nośnego
Na fotografiach udokumentowano pomiary geometryczne ogniw w kilku miejscach. Zarejestrowano m.in. wartości rzędu ok. 9,1–9,2 mm oraz ok. 30 mm, zależnie od mierzonego wymiaru. Poniższe wartości nominalne i graniczne są wyłącznie przykładami roboczymi.
	Parametr
	Wartość nominalna
	Wartość graniczna
	Wynik pomiaru
	Ocena

	Średnica / grubość ogniwa d
	PRZYKŁAD: 10,0 mm
	PRZYKŁAD: 9,0 mm
	ok. 9,1–9,2 mm
	DO WERYFIKACJI

	Podziałka / wymiar charakterystyczny
	PRZYKŁAD: 30,0 mm
	PRZYKŁAD: wg DTR
	ok. 30 mm
	DO WERYFIKACJI

	Wydłużenie odcinka kontrolnego
	PRZYKŁAD: wg DTR
	PRZYKŁAD: +2–3%
	Do uzupełnienia
	DO WERYFIKACJI


UWAGA: czerwone wartości są przykładowe. Przed podpisaniem raportu należy je zastąpić wartościami z DTR / dokumentacji producenta i potwierdzić ocenę zużycia łańcucha.
7. Próby funkcjonalne
	Próba
	Zakres
	Wynik

	Bez obciążenia
	Podnoszenie i opuszczanie, ruch wciągnika po wysięgniku, obrót żurawia, działanie mechanizmów i sterowania.
	Pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości.

	Z obciążeniem
	Próby ruchowe wszystkich komponentów żurawia z obciążeniem 800 kg.
	Pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości.

	Pomiary elektryczne
	Pomiary ochronne i elektryczne według odrębnego protokołu.
	Protokół odrębny – do załączenia.


Obciążenie 800 kg odpowiada 80% udźwigu nominalnego 1000 kg. W niniejszym raporcie próbę tę opisano jako próbę funkcjonalną pod obciążeniem; nie jest ona kwalifikowana jako próba przeciążeniowa, jeżeli DTR lub wymagania właściwe dla danego badania przewidują inną wartość obciążenia.
8. Ocena resursu i dalszej eksploatacji
Urządzenie eksploatowane jest od 2016 r. Przy roboczym założeniu średnio 200 cykli rocznie liczba cykli do dnia przeglądu wynosi orientacyjnie około 2 000. Wartość ta wymaga potwierdzenia na podstawie dokumentacji przebiegu eksploatacji.
Przegląd specjalny przeprowadzono po osiągnięciu projektowanego okresu pracy. Oględziny konstrukcji, badania VT, kontrola połączeń skręcanych oraz próby funkcjonalne nie wykazały nieprawidłowości wskazujących na utratę zdatności konstrukcji lub mechanizmów do dalszej eksploatacji. Ustalenie nowego resursu powinno zostać oparte na danych projektowych / klasyfikacji mechanizmu i konstrukcji określonych w DTR oraz na ostatecznie potwierdzonej historii eksploatacji.


9. Stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia
	Lp.
	Stwierdzenie
	Zalecenie
	Priorytet

	1
	Miejscowe przetarcia i ubytki powłoki malarskiej, szczególnie w rejonie podstawy i stref współpracy mechanicznej.
	Oczyścić miejsca uszkodzone i odtworzyć powłokę antykorozyjną.
	Konserwacyjne

	2
	Zabrudzenia i osad w rejonie mechanizmu obrotu.
	Oczyścić zespół i wykonać konserwację / smarowanie zgodnie z DTR.
	Konserwacyjne

	3
	Brak potwierdzonych w raporcie danych nominalnych i granicznych łańcucha.
	Uzupełnić tabelę wymiarową na podstawie DTR i zatwierdzić ocenę pomiarów.
	Przed podpisaniem

	4
	Pomiary elektryczne w odrębnym protokole.
	Dołączyć protokół pomiarów elektrycznych do dokumentacji przeglądu.
	Przed zamknięciem

	5
	Historia awarii / pełny przebieg eksploatacji nieuzupełniony.
	Uzupełnić na podstawie dziennika konserwacji i dokumentacji eksploatującego.
	Formalne


10. Wniosek końcowy
Na podstawie wykonanych oględzin, badania wizualnego VT połączeń spawanych, kontroli połączeń śrubowych i kotew, oględzin mechanizmów, prób funkcjonalnych bez obciążenia oraz prób ruchowych z obciążeniem 800 kg nie stwierdzono nieprawidłowości technicznych wskazujących na konieczność wycofania żurawia z eksploatacji.
Stan techniczny żurawia słupowego z wciągnikiem łańcuchowym oceniono jako pozwalający na dalszą eksploatację, z zastrzeżeniem uzupełnienia przed podpisaniem raportu danych nominalnych i dopuszczalnego zużycia łańcucha, potwierdzenia jego oceny wymiarowej oraz dołączenia protokołu pomiarów elektrycznych.
Po wykonaniu zaleceń konserwacyjnych dotyczących powłok ochronnych i oczyszczenia stref mechanicznych urządzenie powinno być dalej eksploatowane zgodnie z DTR, obowiązującymi instrukcjami oraz harmonogramem konserwacji.
NOWY RESURS / TERMIN KOLEJNEJ OCENY: ............................................................  (do określenia po uzupełnieniu danych projektowych i historii eksploatacji).
11. Dokumentacja fotograficzna – wybrane ujęcia
[image: ]
Fot. IMG20260723131821.jpg – głowica słupa i strefa obrotu wysięgnika
[image: ]
Fot. IMG20260723132115.jpg – powierzchnia robocza elementu mechanizmu obrotu – ślady współpracy eksploatacyjnej
[image: ]
Fot. IMG20260723131608.jpg – zabezpieczenie połączenia mechanicznego zawleczką
[image: ]
Fot. IMG20260723131720.jpg – elementy jezdne / mechaniczne wózka i napędu
[image: ]
Fot. IMG20260723132409.jpg – łańcuch nośny wciągnika I osłona zbłocza
[image: ]
Fot. IMG20260723143558.jpg – tabliczka znamionowa żurawia
[image: ]
Fot. IMG20260723144750.jpg – tabliczka identyfikacyjna urządzenia / wciągnika
[image: ]
Fot. IMG20260723144906.jpg – oznaczenia identyfikacyjne wciągnika
12. Załączniki
Załącznik 1 – pełna dokumentacja fotograficzna: 146 zdjęć z dnia 23.07.2026.
Załącznik 2 – protokół pomiarów elektrycznych (dołączyć).
Załącznik 3 – dokumentacja / karta badań VT spoin (jeżeli prowadzona oddzielnie).
Załącznik 4 – dokumentacja przebiegu eksploatacji / historia urządzenia (do uzupełnienia).
Załącznik 5 – dokumentacja przebiegu badania haka.


	Opracował / wykonał przegląd
	Przedstawiciel eksploatującego

	

............................................................
imię, nazwisko, podpis
	

............................................................
imię, nazwisko, podpis

	Data: 23.07.2026
	Data: ................................
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